Vorbemerkungen

Die wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Dokument angegeben sind, sind verbindlich.

Das Unternehmen muss alle mit dem Symbol “     ” gekennzeichneten Felder, für welche eine wesentliche Voraussetzung vorgegeben ist, ausfüllen. Jene Eigenschaft muss in Bezug auf die wesentlichen Voraussetzungen gleich oder höher sein.

Außerdem darf der Bieter den vorgegeben Text der wesentlichen Voraussetzungen, bei sonstigem Ausschluss, nicht abändern.

Die äußere Form der temporären Anlage muss den graphischen Unterlagen A.PE.260 und A.PE.261 entsprechen; in Bezug auf die graphischen Unterlagen darf nur Folgendes verändert werden:

* 2. Obergeschoss: es ist möglich die gesamte Fläche des Geschosses zu nutzen;
* Mindestabstand von Turnhalle Coni: 10 m;
* Mindestabstand von Realgymnasium/Lyzeum: 3,5 m (die Möglichkeit der Zufahrt von Rettungsfahrzeugen zum Schulareal muss überprüft werden).

Die Firma muss dem vorliegenden Dokument eine Bericht beilegen, der die Einhaltung der Belüftungs- und Beleuchtungsflächen der vorgesehenen Räume beweist.

Jedes Blatt des Dokuments muss vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden sein.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Breite | Altezza |
| 00.01 | Gang | Mindestens 2 m | Mindestens 2,60 m |
|       |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Fixe Einrichtung

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Pinnwand | 2 Pinnwände aus Kork mit Wandbefestigung, Größe mindestens 100x150 cm  |
| Stempeluhr | Es wird eine Stempeluhr der Schule wiederverwendet. Inbegriffen sind die Kosten für die Abmontage aus der Ursprungsposition in der Schule, der Transport und die Montage in der vorgefertigten Struktur, die erneute Abmontage und die Montage in der renovierten Schule. |
| Glocke | 1 Glocke, Wandbefestigung, hohe Position. |
| Uhren | 1 Wanduhr  |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Klingel | 1 Anschluss |
| Stempeluhr | Angeschlossen an das LASIS Intranet |
| Beleuchtung | 100 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung wird durch zwei Wechselschalter, die je neben den Eingangstüren positioniert sind, gesteuert. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | 4 Steckdosen, homogen im Raum verteilt |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 00.03/04/05/0601.03/04/05/06/07/14 | Normalklasse | Mindestens 42 m² | Mindestens 2,60 m |
|  |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Fixe Einrichtung

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Tafel | Fixe Tafel mit Wandbefestigung. Größe mindestens 100x250 cm. Mit Kreide beschreibbar. Die Tafel muss mit geeigneten Befestigungselementen an der Wand befestigt werden. |
| Pinnwand | 1 Pinnwand aus Kork mit Wandbefestigung, Größe mindestens 100x150 cm  |
| Garderobe | Mit Wandbefestigung, 30 Haken. |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Beleuchtung | 300 Lux auf jedem Punkt des Raumes.Die Beleuchtung soll in zwei Kreise aufgeteilt sein und mittels Ausschalter neben der Tür gesteuert werden. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür und eine neben der Tafel. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 00.07 | Sekretäriat | Mindestens 42 m² | Mindestens 2,60 m |
|  |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Fixe Einrichtung

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Pinnwand | 1. Pinnwand aus Kork, Größe mindestens 100x200 cm
 |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Datensteckdosen | 3 doppelte Datensteckdosen 3 Telefonsteckdosen |
| Beleuchtung | 500 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung soll mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert werden. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Steckdose neben der Tür und eine Serie von drei Steckdosen bei jedem Schreibtisch (3 Schreibtische). |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 00.08 | Archiv | Mindestens 13 m² | Mindestens 2,60 m |
|  |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Beleuchtung | 200 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung soll mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert werden. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdose | Eine Steckdose neben der Tür. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 00.09 | Direktor | Mindestens 28 m² | Mindestens 2,60 m |
|  |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Fixe Einrichtung

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Pinnwand | 1 Pinnwand aus Kork, Größe mindestens 100x150 cm  |
| Garderobe | Mit Wandbefestigung, 3 Haken. |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Datensteckdosen | 1 doppelte Datensteckdose1 Telefonsteckdose |
| Beleuchtung | 500 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung soll mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert werden. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür und eine Serie von drei Steckdosen beim Schreibtisch. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 00.10 | Sekretärin | Mindestens 28 m² | Mindestens 2,60 m |
|  |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Fixe Einrichtung

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Pinnwand | 2 Pinnwände aus Kork, Größe mindestens 100x150 cm |
| Garderobe | Mit Wandbefestigung, 3 Haken. |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Datensteckdosen | 1 Datensteckdose doppelt1 Telefonsteckdose |
| Beleuchtung | 500 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung soll mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert werden. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür und eine Serie von drei Steckdosen beim Schreibtisch. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 00.11 | WC HP/Lehrer | Mindestens 8 m² | Mindestens 2,60 m |
|  |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | **BESCHREIBUNG** |
| Boden |  |
| Wände |  |
| Decke |  |
| Fenster |  |
| Türen |  |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Beleuchtung | 500 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung soll mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert werden. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

1. Thermosanitäranlage

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG | MODELL |
| WC HP | 1 inklusive wandhängenden Haltegriffen |       |
| Waschbecken HP | 1 inklusive kippbarem Spiegel  |       |
| Kontrollierte Raumlüftung | 15 vol/h |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 00.12 | WC Buben | Mindestens 13 m² | Mindestens 2,60 m |
|  |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Beleuchtung | 500 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung soll mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert werden. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

1. Thermosanitäranlage

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG | MODELL |
| WC HP | 2 |       |
| Pissoires | 2  |       |
| Waschbecken | 3 |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 00.13 | WC Mädchen | Mindestens 10 m² | Mindestens 2,60 m |
|  |  |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Beleuchtung | 500 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung soll mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert werden. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

1. Thermosanitäranlage

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG | MODELL |
| WC HP | 2 |       |
| Waschbecken | 3 |       |
| Kontrollierte Raumlüftung | 15 vol/h |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 00.14 | WC Lehrer | Mindestens 10 m² | Mindestens 2,60 m |
|  |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Beleuchtung | 500 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung soll mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert werden. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

1. Thermosanitäranlage

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG | MODELL |
| WC HP | 2 |       |
| Waschbecken | 3 |       |
| Kontrollierte Raumlüftung | 15 vol/h |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 00.15 | Nebenraum | Mindestens 10 m² | Mindestens 2,60 m |
|  |  |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Beleuchtung | 500 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung soll mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert werden. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

1. Thermosanitäranlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Anschluss für Waschmaschine | 1 Abfluss + 1 Anschluss Kaltwasser |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 00.16 | Lehrerzimmer | Mindestens 28 m² | Mindestens 2,60 m |
|       |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Fixe Einrichtung

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Pinnwand | 1 Pinnwand aus Kork, Größe mindestens 100x150 cm |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Datensteckdosen | 3 doppelte Datensteckdosen1 Telefonsteckdosen |
| Beleuchtung | 500 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung soll mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert werden. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür und eine Serie von drei Steckdosen neben/unter jedem Schreibtisch. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 00.17 | Besprechungsraum | Mindestens 28 m² | Mindestens 2,60 m |
|       |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Fixe Einrichtung

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Pinnwand | 1 Pinnwand aus Kork, Größe mindestens 100x150 cm |
| Garderobe | Mit Wandbefestigung, 5 Haken. |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Datensteckdosen | 2 doppelte Datensteckdosen1 Telefonsteckdosen |
| Beleuchtung | 500 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung soll mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert werden. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür und eine Serie von drei Steckdosen neben/unter dem Besprechungstisch. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 00.18 | Raum Schuldiener/Fotokopien | Mindestens 14 m² | Mindestens 2,60 m |
|  |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Fixe Einrichtung

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Garderobe | Mit Wandbefestigung, 4 Haken. |

1. Impianto elettrico

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Datensteckdosen | 1 doppelte Datensteckdose für Kopiermaschine |
| Beleuchtung | 300 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung soll mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert werden. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür und eine Serie von drei Steckdosen neben der Kopiermaschine. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Breite | Altezza |
| 01.01 | Gang | Mindestens 2 m | Mindestens 2,60 m |
|  |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Fixe Einrichtung

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Glocke | 1 Glocke, Wandbefestigung, hohe Position. |
| Uhren | 1 Wanduhr  |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Klingel | 1 Anschluss |
| Beleuchtung | 100 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung wird durch zwei Wechselschalter, die je neben den Eingangstüren positioniert sind, gesteuert. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | 4 Steckdosen, homogen im Raum verteilt |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 01.08 | Multimediaraum | Mindestens 86 m² | Mindestens 2,60 m |
|  |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Fixe Einrichtung

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Tafel | Fixe Tafel mit Wandbefestigung. Größe mindestens 100x250 cm. Mit Kreide beschreibbar. Die Tafel muss mit geeigneten Befestigungselementen an der Wand befestigt werden.  |
| Pinnwand | 1 Pinnwand aus Kork, Größe mindestens 100x150 cm  |
| Projektionsfläche | 1 aufrollbare Projektionsfläche. |
| Garderobe | Mit Wandbefestigung, 30 Haken. |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Datensteckdosen | 2 doppelte Datensteckdosen1 Telefonsteckdosen |
| Anschluss Projektor | 1 |
| Antenne | 1 TV Steckdose |
| Beleuchtung | Dimmbare Beleuchtung, 500 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung soll mittels eines Dimmers neben der Tür gesteuert werden. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür und eine Serie von drei Steckdosen neben/unter dem Tisch. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 01.10 | WC Buben | Mindestens 13 m² | Mindestens 2,60 m |
|  |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Beleuchtung | 500 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung soll mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert werden. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

1. Thermosanitäranlage

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG | MODELL |
| WC HP | 2 |       |
| Pissoires | 2  |       |
| Waschbecken | 3 |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 01.11 | WC Mädchen | Mindestens 10 m² | Mindestens 2,60 m |
|  |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Beleuchtung | 500 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung soll mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert werden. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

1. Thermosanitäranlage

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG | MODELL |
| WC HP | 2 |       |
| Waschbecken | 3 |       |
| Kontrollierte Raumlüftung | 15 vol/h |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 01.12 | Nebenraum | Mindestens 10 m² | Mindestens 2,60 m |
|  |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Beleuchtung | 500 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung soll mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert werden. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 01.13 | Informatikraum | Mindestens 42 m² | Mindestens 2,60 m |
|  |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Fixe Einrichtung

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Tafel | Fixe Tafel mit Wandbefestigung. Größe mindestens 100x250 cm. Mit Kreide beschreibbar. Die Tafel muss mit geeigneten Befestigungselementen an der Wand befestigt werden.  |
| Projektionsfläche | 1 aufrollbare Projektionsfläche. |
| Garderobe | Mit Wandbefestigung, 5 Haken. |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Datensteckdosen | 25 einzelne Datensteckdosen  |
| Beleuchtung | 300 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung soll mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert werden. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür und eine Serie von drei Steckdosen soll neben/unter jedem Schreibtisch. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Breite | Altezza |
| 02.01 | Gang | Mindestens 2 m | Mindestens 2,60 m |
|  |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Fixe Einrichtung

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Glocke | 1 Glocke, Wandbefestigung, hohe Position. |
| Uhren | 1 Wanduhr  |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Klingel | 1 Anschluss |
| Beleuchtung | 100 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung wird durch zwei Wechselschalter, die je neben den Eingangstüren positioniert sind, gesteuert. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | 4 Steckdosen, homogen im Raum verteilt |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 02.03 | Stützraum | Mindestens 20 m² | Mindestens 2,60 m |
|  |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Fixe Einrichtung

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Tafel | Fixe Tafel mit Wandbefestigung. Größe mindestens 100x250 cm. Mit Kreide beschreibbar. Die Tafel muss mit geeigneten Befestigungselementen an der Wand befestigt werden.  |
| Garderobe | Mit Wandbefestigung, 10 Haken. |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Beleuchtung | 300 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung wird mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 02.04 | Stützraum | Mindestens 15m² | Mindestens 2,60 m |
|  |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Fixe Einrichtung

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Tafel | Fixe Tafel mit Wandbefestigung. Größe mindestens 100x250 cm. Mit Kreide beschreibbar. Die Tafel muss mit geeigneten Befestigungselementen an der Wand befestigt werden.  |
| Garderobe | Mit Wandbefestigung, 10 Haken. |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Beleuchtung | 300 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung wird mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 02.05 | Musikraum | Mindestens 42 m² | Mindestens 2,60 m |
|       |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Fixe Einrichtung

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Tafel | Fixe Tafel mit Wandbefestigung. Größe mindestens 100x250 cm. Mit Kreide beschreibbar. Die Tafel muss mit geeigneten Befestigungselementen an der Wand befestigt werden.  |
| Pinnwand | 1 Pinnwand aus Kork, Größe mindestens 100x150 cm. |
| Garderobe | Mit Wandbefestigung, 20 Haken. |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Datensteckdosen | 1 doppelte Datensteckdose  |
| Beleuchtung | 300 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung wird mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür und eine neben der Tafel. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 02.07 | WC Buben | Mindestens 13 m² | Mindestens 2,60 m |
|  |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Beleuchtung | 500 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung soll mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert werden. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

1. Thermosanitäranlage

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG | MODELL |
| WC HP | 2 |       |
| Pissoires | 2  |       |
| Waschbecken | 3 |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 02.08 | WC Mädchen | Mindestens 10 m² | Mindestens 2,60 m |
|       |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Beleuchtung | 500 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung soll mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert werden. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

1. Thermosanitäranlage

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG | MODELL |
| WC HP | 2 |       |
| Waschbecken | 3 |       |
| Kontrollierte Raumlüftung | 15 vol/h |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 02.09 | Nebenraum | Mindestens 10 m² | Mindestens 2,60 m |
|       |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Beleuchtung | 500 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung soll mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert werden. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 02.10 | Werkraum | Mindestens 42 m² | Mindestens 2,60 m |
|       |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Fixe Einrichtung

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Tafel | Fixe Tafel mit Wandbefestigung. Größe mindestens 100x250 cm. Mit Kreide beschreibbar. Die Tafel muss mit geeigneten Befestigungselementen an der Wand befestigt werden.  |
| Pinnwand | 1 Pinnwand aus Kork, Größe mindestens 100x150 cm. |
| Garderobe | Mit Wandbefestigung, 20 Haken. |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Datensteckdosen | 1 doppelte Datensteckdose  |
| Beleuchtung | 500 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung wird mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür und eine Serie von zwei Steckdosen neben/unter dem Lehrerpult. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
| 02.11 | Zeichensaal | Mindestens 42 m² | Mindestens 2,60 m |
|       |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Fixe Einrichtung

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Tafel | Fixe Tafel mit Wandbefestigung. Größe mindestens 100x250 cm. Mit Kreide beschreibbar. Die Tafel muss mit geeigneten Befestigungselementen an der Wand befestigt werden.  |
| Pinnwand | 1 Pinnwand aus Kork, Größe mindestens 100x150 cm. |
| Garderobe | Mit Wandbefestigung, 20 Haken. |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Datensteckdosen | 1 doppelte Datensteckdose. |
| Beleuchtung | 500 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung wird mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen | Eine Steckdose neben der Tür und eine Serie von zwei Steckdosen neben/unter dem Lehrerpult. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
|       |       |       |       |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |       |
| Wände |       |
| Decke |       |
| Fenster |       |
| Türen |       |

1. Fixe Einrichtung

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
|       |       |
|       |       |
|       |       |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
| Datensteckdosen | 1 doppelte Datensteckdose. |
| Beleuchtung | 500 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung wird mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen |       |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
|  |  |  |  |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |  |
| Wände |  |
| Decke |  |
| Fenster |  |
| Türen |  |

1. Fixe Einrichtung

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
|       |       |
|       |       |
|       |       |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| Datensteckdosen | 1 doppelte Datensteckdose. |
| Beleuchtung | 500 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung wird mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen |       |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
|  |  |  |  |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |  |
| Wände |  |
| Decke |  |
| Fenster |  |
| Türen |  |

1. Fixe Einrichtung

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
|       |       |
|       |       |
|       |       |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| Datensteckdosen | 1 doppelte Datensteckdose. |
| Beleuchtung | 500 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung wird mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen |       |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodex | Bezeichnung | Fläche | Altezza |
|  |  |  |  |

1. Ausbauten

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Boden |  |
| Wände |  |
| Decke |  |
| Fenster |  |
| Türen |  |

1. Fixe Einrichtung

|  |  |
| --- | --- |
| TYPOLOGIE | BESCHREIBUNG |
|       |       |
|       |       |
|       |       |

1. Elektroanlage

|  |  |
| --- | --- |
| Datensteckdosen | 1 doppelte Datensteckdose. |
| Beleuchtung | 500 Lux auf jedem Punkt des RaumesDie Beleuchtung wird mittels eines Ausschalters neben der Tür gesteuert. |
| Notbeleuchtung | 5 lux in Fluchtwegen und 2 lux in anderen Bereichen falls die Stromversorgung unterbrochen ist. |
| Steckdosen |       |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder laut geltenden Normen. |

|  |
| --- |
| **RAUMPROGRAM** |
|  |
| **RAUMTYP** | **Wesentliche Voraussetzungen** **Fläche**  | **Von der Firma angebotene Eigenschaft** |
| NORMALKLASSEN |
| KLASSE 1 | 42 m² |       |
| KLASSE 2 | 42 m² |       |
| KLASSE 3 | 42 m² |       |
| KLASSE 4 | 42 m² |       |
| KLASSE 5 | 42 m² |       |
| KLASSE 6 | 42 m² |       |
| KLASSE 7 | 42 m² |       |
| KLASSE 8 | 42 m² |       |
| KLASSE 9 | 42 m² |       |
| KLASSE 10 | 42 m² |       |
| STÜTZRÄUME |
| STÜTZRAUM  | 20 m² |       |
| STÜTZRAUM 2 | 15 m² |       |
| FACHRÄUME |
| ZEICHENSAAL | 42 m² |       |
| WERKRAUM | 42 m² |       |
| MUSIKRAUM | 42 m² |       |
| INFORMATIKRAUM | 42 m² |       |
| MULTIMEDIARAUM | 86 m² |       |
| VERWALTUNG |
| DIREKTIONSSEKRÄTARIAT | 28 m² |       |
| DIREKTION | 28 m² |       |
| SEKRÄTARIAT | 42 m² |       |
| LEHRERZIMMER | 28 m² |       |
| BESPRECHUNGZIMMER | 28 m² |       |

|  |
| --- |
| NEBENRÄUME |
| NEBENRAUM, EG | 10 m² |       |
| NEBENRAUM, OG1 | 10 m² |       |
| NEBENRAUM, OG2 | 10 m² |       |
| SCHULDIENERRAUM | 14 m² |       |
| EVENTUELLE ZUSATZRÄUME |
|       |  |       |
|       |  |       |
|       |  |       |
|       |  |       |
|       |  |       |

|  |
| --- |
| **GESAMTE KLIMATISIERTE FLÄCHE** |
| **ERDGESCHOSS** |  |       |
| **1 OBERGESCHOSS** |  |       |
| **2.OBERGESCHOSS** |  |       |

|  |
| --- |
| **KLIMAHAUSBERECHNUNG** |
| Heizwärmebedarf bezogen auf die Netto-Geschossfläche | Berechnung gemäß DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS n° 34-1 vom 29.09.2004 und nachträgliche Änderungen (DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS n° 9 vom 15.02.2009) |       |