|  |  |
| --- | --- |
| **Rettifica:**  Nell'allegato "EUC2015-HW\_elenco foniture-requisiti minimi HW\_AllegB", pagina 7 (MONITOR 22''), il testo della riga 15 "Power: maximum mode < 35 Watt" viene modificato in "Power: on mode <=35 Watt". | **Richtigstellung:**  Im Anhang „EUC2015\_HW\_Mindest-anford\_HW\_AnlageB“, Seite 7 (MONITOR 22“) wird der Text der Zeile 15 "Power: maximum mode < 35 Watt" durch „Power: on mode <= 35 Watt" ersetzt. |